***Załącznik nr 2 do SWZ***

**Znak postępowania: ZDP-DT.3430.1.2022**

**Wykaz parametrów technicznych**

**przedmiotu zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Marka** |  |
| **Model** |  |
| **Typ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań – wypełnia Wykonawca** |
| 1. | Rok produkcji (nie starszy niż 2020r.) | *Podać rok produkcji* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Samochód ciężarowy fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji, bez zastawu, bez obciążeń, wolny od wad prawnych i fizycznych, konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) | *Spełnia / nie spełnia[[1]](#footnote-1)* |
| 3. | Rodzaj nadwozia: wywrotka (3 stronny wywrot skrzyni ładunkowej) | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 4. | Ładowność (min. 7,5 t) | *Podać rzeczywistą ładowność* |
| 5. | Napęd 4x4 | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 6. | Liczba osi 2 | *Spełnia / nie spełnia\***Podać rzeczywistą ilość osi* |
| 7. | Silnik wysokoprężny o mocy minimum 250 KM | *Spełnia / nie spełnia\***Podać rzeczywistą moc silnika* |
| 8. | Noma emisji spalin Euro 6 | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 9. | Blokada między mostowa | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 10. | Blokada tylnego mostu | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 11. | Biegi terenowe i szosowe | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 12. | Manualna skrzynia biegów | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 13. | Sterowanie wywrotem z kabiny | *Spełnia / nie spełnia***[[2]](#footnote-2)\*** |
| 14. | Skrzynia ładunkowa o minimalnej długości wewnętrznej 4 500 mm | *Spełnia / nie spełnia\***Podać rzeczywiste wymiary* |
| 15. | Wysokość burt skrzyni ładunkowej min. 600 mm | *Spełnia / nie spełnia\***Podać rzeczywiste wymiary* |
| 16. | Podłoga skrzyni ładunkowej ze stali trudnościeralnej min. 4 mm | *Spełnia / nie spełnia\***Podać rzeczywiste wymiary* |
| 17. | Przednia ściana podwyższona z plandeką | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 18. | Burta tylna z górnymi i dolnymi zawiasami | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 19. | Burty boczne niedzielone z górnymi i dolnymi zawiasami | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 20. | Uchwyty ładunkowe w podłodze min. 2 na stronę | *Spełnia / nie spełnia\***Podać rzeczywistą ilość zawiasów na stronę* |
| 21. | Stopień wejściowy składany na burcie lewej | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 22. | Odboje burty tylnej | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 23. | Oklejenie konturowe zabudowy | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 24. | Zawieszenie przednie i tylne – resor | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 25. | Układ wydechowy spalin skierowany do góry | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 26. | Błotnik tylnej osi z tworzywa | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 27. | Tylna belka przeciw wjazdowa | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 28. | Tylna ściana kabiny z oknem | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 29. | Osłony luster | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 30. | Fotel kierowcy amortyzowany | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 31. | Kierownica fabrycznie zamontowana po lewej stronie pojazdu | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 32. | Instalacja elektryczna 24V | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 33. | Reflektory zabudowane w kratki ochronne | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 34. | Światła tylne w oprawach blaszanych z krat | *Spełnia / nie spełnia***[[3]](#footnote-3)\*** |
| 35. | Opony szosowo terenowe | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 36. | Żółte światła obrysowe | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 37. | Lampy LED ostrzegawcze migające koloru pomarańczowego | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 38. | Zaczep oraz instalacja elektryczna umożliwiająca dołączenie przyczepy (zaczep zabezpieczony przed zabrudzeniem materiałami sypkimi) | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 39. | Samochód wyposażony w system ABS | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 40. | Radio | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 41. | Klimatyzacja minimum manualna | *Spełnia / nie spełnia\***Podać rzeczywisty rodzaj klimatyzacji* |
| 42. | Koło zapasowe | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 43. | Gaśnica proszkowa | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 44. | Trójkąt ostrzegawczy | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 45. | Wąż do pompowania kół | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 46. | Dodatkowa skrzynka na akcesoria zamontowana na podwoziu | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 47. | Złącze pneumatyczne w kabinie kierowcy | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 48. | Pistolet na sprężone powietrze z elastycznym przewodem | *Spełnia / nie spełnia\** |
|  | **Dodatkowe wyposażenie samochodu z uwagi na wykorzystywanie go do celów zimowego utrzymania dróg** |  |
| 49. | Dodatkowe światła i kierunkowskazy na podszybiu (do jazdy z pługiem odśnieżnym) | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 50. | Czołownica przednia do pługów zgodnie z normą DIN | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 51. | Instalacja elektryczna umożliwiająca podłączenie pługa odśnieżnego | *Spełnia / nie spełnia\** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Inne wymagania** |  |
| 52. | Jeżeli Wykonawca przewiduje przeglądy gwarancyjne w trakcie okresu gwarancyjnego zobowiązany jest zapewnić warsztat gwarancyjny w odległości do 120 km od siedziby Zamawiającego | *Spełnia / nie spełnia\***Podać adres i rzeczywistą odległość warsztatu gwarancyjnego od siedziby Zamawiającego* |
| 53. | Samochód ciężarowy musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z działem III rozdział 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.) umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 54. | Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej ponad 3,5 t poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 55. | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stacji serwisowej obsługującej oferowany samochód w odległości maksymalnie do 120 km od siedziby Zamawiającego | *Spełnia / nie spełnia\***Podać adres i rzeczywistą odległość stacji serwisowej od siedziby Zamawiającego* |
| 56. | Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania awarii w okresie gwarancyjnym, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku gdyby naprawa wymagała wymiany części, które należy sprowadzić z zagranicy, termin do usunięcia awarii nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia zgłoszenia | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 57. | Ubezpieczenie OC, AC i NNW w pakiecie na 12 m-cy z gwarancją niezmienności wartości samochodu w okresie ubezpieczenia opłacone i dostarczone wraz z samochodem | *Spełnia / nie spełnia***[[4]](#footnote-4)\*** |
| 58. | Samochód musi być wyposażony w system monitoringu GPS z pomiarem stanu paliwa i opłaconym abonamentem na min. 5 lat | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 59. | W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla przyszłych użytkowników (dwóch kierowców Zamawiającego) w zakresie poprawnej pracy, obsługi technicznej i konserwacji pojazdu na miejscu dostawy | *Spełnia / nie spełnia\** |
| 60. | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym, zmierzonym wg procedury ustalonej dla celów homologacyjnych, wyrażone w l/100 km | *Podać zużycie paliwa* |
| 61. | Kompletna dokumentacja w języku polskim: 1. książka serwisowa i gwarancyjna pojazdu,
2. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli jest wymagane,
3. instrukcję obsługi w języku polskim,
4. wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw gwarancyjnych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego,
5. dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu we właściwym organie rejestracyjnym m.in. świadectwo homologacji oraz oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów,
6. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa i obowiązujących norm na terenie RP, tj. wyciągi ze świadectwa homologacji bądź świadectwo zgodności UE, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, kartę pojazdu.
 | *Spełnia / nie spełnia\** |

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. \* Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-4)